附件：

餐厅家具采购明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考款式** | **规格型号** | **材质说明** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **职工餐厅（21800\*13000）** | | | | | | | |
| 1 | 餐桌 （单面二人位） |  | 1200\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 14 |  |
| 2 | 餐桌 （双面四人位） |  | 1200\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 14 |  |
| 3 | 餐桌 （双面六人位） |  | 1800\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 12 |  |
| 4 | 餐椅 |  | 560\*500\*740 | 实木椅架，表面环保耐磨油漆+高密度回弹海绵+餐饮专用耐磨皮革 | 把 | 156 |  |
| 5 | 花槽柜 |  | 1200\*400\*1100 | 实木颗粒板柜体，下层做分割开架。 | 套 | 26 | 不要柜门 标准定制 |
| 6 | 花槽柜 |  | 1200\*400\*1100 | 实木颗粒板柜体，下层做分割开架。 | 套 | 2 | 要柜门 标准定制 |
| 7 | 小计 |  | | | | |  |
| **病员餐厅（14000\*13000）** | | | | | | | |
| 1 | 餐桌 （单面双人位） |  | 600\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 餐桌 （单面二人位） |  | 1200\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 餐桌 （双面四人位） |  | 1200\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 26 |  |
| 4 | 餐桌 （双面六人位） |  | 1800\*600\*750 | 桌面：实木多层贴耐磨防火板。 桌边：直斜边工艺，表面环保耐磨油漆。 桌腿：钢制成品桌腿。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 餐椅 |  | 560\*500\*740 | 实木椅架，表面环保耐磨油漆+高密度回弹海绵+餐饮专用耐磨皮革 | 把 | 118 |  |
| 6 | 花槽柜 |  | 1200\*400\*1100 | 实木颗粒板柜体，下层做分割开架。 | 套 | 5 | 不要柜门 |
| 7 | 花槽柜 |  | 1200\*400\*1100 | 实木颗粒板柜体，下层做分割开架。 | 套 | 2 | 要柜门 |
| 8 | 小计 |  | | | | |  |
| **宴会厅（14000\*9800）** | | | | | | | |
| 1 | 圆餐桌 |  | 1700\*1700\*750 |  | 套 | 1 | 1楼小包厢 |
| 2 | 圆餐桌 |  | 1800\*1800\*750 |  | 套 | 7 | 2楼宴会厅 |
| 3 | 玻璃转盘 |  | 直径1100 |  | 套 | 8 | 含1楼1个 |
| 4 | 餐椅 |  | 450\*500\*920 |  | 把 | 78 | 含1楼8把 |
| 5 | 小计 |  | | | | |  |
| **小包厢** | | | | | | | |
| 1 | 圆餐桌 |  | 1800\*1800\*750 | 1、材质面材：采用人造大理石或是岩板。 2、基材：采用E1标准的优质高密度板，甲醛含量≤1.5mg/L； 3、封 边：选用橡木实木封边，封边厚度10cm，双面贴木皮 | 套 | 1 |  |
| 2 | 餐椅 |  | 常规标准 | 纯橡木(无扶手) | 把 | 10 |  |
| 3 | 小计 |  | | | | |  |
| **大包厢** | | | | | | | |
| 1 | 电动餐桌 |  | 2600\*2600\*750 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 餐椅 |  | 常规标准 | 纯橡木(无扶手) | 把 | 14 |  |